미니온실형비닐하우스

(가로*세로*높이/ 80*180*50 Cm):

베란다, 텃밭, 옥상 등에서...... 다양한 사이즈로 주문가

조립순서:

모든 볼트는 처음 조립시 느슨하게 조립합니다. 전체 모양이 갖추어지면 볼트를 적당하게 조입니다.

1. 바닥프레임을 적당한 간격으로 놓습니다.

2. 전후 첫기둥을 찾아 바닥의 L형소켓에 끼워 조립합니다.(전후 첫 기둥에는 측면가로대용 U형소켓이 미리 꽂혀있습니다.)

3. 양측면가로대를 전후 첫기둥에 꽂혀있는 U형소켓에 조립합니다.

4. 중간기둥을 찾아 조립합니다.

5. 양측 V소켓보강대(외측 V소켓은 파이프 양끝에 리벳으로 고정되어 있으며 내측V소켓을 함께 조립합니다.)를 첫기둥에 조립합니다. V소켓은 내측외측 1세트로 구성되어 있습니다.

6. 노란고무줄로 묶여진 V소켓 내측외측 1세트를 사용하여 중간기둥에 조립합니다. 기둥상단에 고정된 V소켓에 지붕살을 고정합니다.

7. 상단(Top)에 양측기둥과 동일한 방법으로 V소켓보강대를 올려 조립합니다.

에덴제품을 구매해 주셔서 감사합니다.기타 궁금하신 사항은 070-7622-8484로

문의바랍니다. 감사합니다...